
[ENGMessages]
NOUI_MD=Performing Modem Diagnostics
LOOKCOM1=Checking for modem at port COM1.
LOOKCOM2=Checking for modem at port COM2.
LOOKCOM3=Checking for modem at port COM3.
LOOKCOM4=Checking for modem at port COM4.
RESETCOM1=Resetting modem at port COM1.
RESETCOM2=Resetting modem at port COM2.
RESETCOM3=Resetting modem at port COM3.
RESETCOM4=Resetting modem at port COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verifying modem speed.
CHECKDATARATE=Establishing connection rate.
CHECKPHONELINE=Checking for a live phone line.
IDENTIFYMFG=Identifying modem manufacturer.
IDENCOMPLETE=Identification completed.
ENHANCEDMD=Performing enhanced diagnostics.
CANCEL=Modem diagnostics canceled! 

[ITAMessages]
NOUI_MD=Esecuzione della diagnostica del modem.
LOOKCOM1=Verifica del modem alla porta COM1.
LOOKCOM2=Verifica del modem alla porta COM2.
LOOKCOM3=Verifica del modem alla porta COM3.
LOOKCOM4=Verifica del modem alla porta COM4.
RESETCOM1=Ripristino del modem alla porta COM1.
RESETCOM2=Ripristino del modem alla porta COM2.
RESETCOM3=Ripristino del modem alla porta COM3.
RESETCOM4=Ripristino del modem alla porta COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verifica della velocità del modem.
CHECKDATARATE=Verifica della velocità di connessione.
CHECKPHONELINE=Verifica di una linea telefonica attiva.
IDENTIFYMFG=Identificazione del fabbricante del modem.
IDENCOMPLETE=Identificazione completata.
ENHANCEDMD=Esecuzione della diagnostica perfezionata.
CANCEL=Diagnostica del modem annullata!

[SPAMessages]
NOUI_MD=Realizando diagnóstico del módem.
LOOKCOM1=Verificando módem en el puerto COM1.
LOOKCOM2=Verificando módem en el puerto COM2.
LOOKCOM3=Verificando módem en el puerto COM3.
LOOKCOM4=Verificando módem en el puerto COM4.
RESETCOM1=Reconfigurando el módem en el puerto COM1.
RESETCOM2=Reconfigurando el módem en el puerto COM2.
RESETCOM3=Reconfigurando el módem en el puerto COM3.
RESETCOM4=Reconfigurando el módem en el puerto COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verificando la velocidad del módem.
CHECKDATARATE=Estableciendo la velocidad de conexión.
CHECKPHONELINE=Verificando una línea telefónica abierta.
IDENTIFYMFG=Identificando la marca del módem.
IDENCOMPLETE=Identificación terminada.
ENHANCEDMD=Realizando diagnóstico mejorado.
CANCEL=¡Se canceló el diagnóstico del módem!

[FREMessages]
NOUI_MD=Diagnostics du modem en cours.
LOOKCOM1=Recherche du modem sur le port COM1.
LOOKCOM2=Recherche du modem sur le port COM2.
LOOKCOM3=Recherche du modem sur le port COM3.
LOOKCOM4=Recherche du modem sur le port COM4.
RESETCOM1=Remise du modem sur le port COM1.
RESETCOM2=Remise du modem sur le port COM2.
RESETCOM3=Remise du modem sur le port COM3.
RESETCOM4=Remise du modem sur le port COM4.
CHECKSPEEDMAX=Vérification de la vitesse du modem.
CHECKDATARATE=Établissement de la vitesse de connexion.
CHECKPHONELINE=Recherche d’une ligne téléphonique en fonctionnement.
IDENTIFYMFG=Identification du fabricant du modem.
IDENCOMPLETE=Identification terminée.
ENHANCEDMD=Diagnostics étendus en cours. 
CANCEL=Annulation des diagnostics du modem ! 

[DUTMessages]
NOUI_MD=Modemdiagnostiek wordt uitgevoerd.
LOOKCOM1=Er wordt gecontroleerd of er een modem op poort COM1 is aangesloten.
LOOKCOM2=Er wordt gecontroleerd of er een modem op poort COM2 is aangesloten.
LOOKCOM3=Er wordt gecontroleerd of er een modem op poort COM3 is aangesloten.
LOOKCOM4=Er wordt gecontroleerd of er een modem op poort COM4 is aangesloten.
RESETCOM1=Modem op poort COM1 wordt opnieuw ingesteld.
RESETCOM2=Modem op poort COM2 wordt opnieuw ingesteld.
RESETCOM3=Modem op poort COM3 wordt opnieuw ingesteld.
RESETCOM4=Modem op poort COM4 wordt opnieuw ingesteld.
CHECKSPEEDMAX=Modemsnelheid wordt gecontroleerd.
CHECKDATARATE=Snelheid van verbinding wordt vastgesteld.
CHECKPHONELINE=Er wordt naar een werkende telefoonlijn gezocht.
IDENTIFYMFG=Fabrikant van modem wordt geïdentificeerd.
IDENCOMPLETE=Fabrikant van modem is geïdentificeerd.
ENHANCEDMD=Uitgebreide diagnostiek wordt uitgevoerd.
CANCEL=Modemdiagnostiek is geannuleerd!

[PORMessages]
NOUI_MD=Executando diagnóstico do modem.
LOOKCOM1=Procurando o modem na porta COM1.
LOOKCOM2=Procurando o modem na porta COM2.
LOOKCOM3=Procurando o modem na porta COM3.
LOOKCOM4=Procurando o modem na porta COM4.
RESETCOM1=Reajustando o modem na porta COM1.
RESETCOM2=Reajustando o modem na porta COM2.
RESETCOM3=Reajustando o modem na porta COM3.
RESETCOM4=Reajustando o modem na porta COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verificando a velocidade do modem.
CHECKDATARATE=Estabelecendo velocidade de conexão.
CHECKPHONELINE=Procurando por uma linha telefônica ativa.
IDENTIFYMFG=Identificando o fabricante do modem.
IDENCOMPLETE=Identificação terminada.
ENHANCEDMD=Executando diagnósticos avançados.
CANCEL=Diagnósticos do modem cancelados!



[GERMessages]
NOUI_MD=Modemdiagnose wird durchgeführt
LOOKCOM1=Modem wird am Anschluß COM1 gesucht.
LOOKCOM2=Modem wird am Anschluß COM2 gesucht.
LOOKCOM3=Modem wird am Anschluß COM3 gesucht.
LOOKCOM4=Modem wird am Anschluß COM4 gesucht.
RESETCOM1=Modem wird am Anschluß COM1 zurückgesetzt.
RESETCOM2=Modem wird am Anschluß COM2 zurückgesetzt.
RESETCOM3=Modem wird am Anschluß COM3 zurückgesetzt.
RESETCOM4=Modem wird am Anschluß COM4 zurückgesetzt.
CHECKSPEEDMAX=Modemgeschwindigkeit wird überprüft.
CHECKDATARATE=Verbindungsrate wird hergestellt.
CHECKPHONELINE=Eine aktive Telefonleitung wird gesucht.
IDENTIFYMFG=Modemhersteller wird identifiziert.
IDENCOMPLETE=Identifikation wurde abgeschlossen.
ENHANCEDMD=Erweiterte Diagnose wird durchgeführt.
CANCEL=Modemdiagnose wurde abgebrochen!

[SWEMessages]
NOUI_MD=Utför modemdiagnostik
LOOKCOM1=Letar efter modemet vid port COM1.
LOOKCOM2=Letar efter modemet vid port COM2.
LOOKCOM3=Letar efter modemet vid port COM3.
LOOKCOM4=Letar efter modemet vid port COM4.
RESETCOM1=Återställer modemet vid port COM1.
RESETCOM2=Återställer modemet vid port COM2.
RESETCOM3=Återställer modemet vid port COM3.
RESETCOM4=Återställer modemet vid port COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verifierar modemhastigheten.
CHECKDATARATE=Etablerar anslutningshastigheten.
CHECKPHONELINE=Letar efter aktiv linjeanslutning.
IDENTIFYMFG=Identifierar modemtillverkaren.
IDENCOMPLETE=Identifieringen slutförd.
ENHANCEDMD=Utför avancerad diagnostik.
CANCEL=Modemdiagnostiken har avbrutits!

[DANMessages]
NOUI_MD=Udfører modemdiagnose
LOOKCOM1=Leder efter modem på COM1-porten.
LOOKCOM2=Leder efter modem på COM2-porten.
LOOKCOM3=Leder efter modem på COM3-porten.
LOOKCOM4=Leder efter modem på COM4-porten.
RESETCOM1=Nulstiller modem på COM1-porten.
RESETCOM2=Nulstiller modem på COM2-porten.
RESETCOM3=Nulstiller modem på COM3-porten.
RESETCOM4=Nulstiller modem på COM4-porten.
CHECKSPEEDMAX=Bekræfter modemshastighed.
CHECKDATARATE=Etablerer forbindelseshastighed.
CHECKPHONELINE=Leder efter en aktiv telefonlinie.
IDENTIFYMFG=Identificerer modemproducent.
IDENCOMPLETE=Identifikation fuldført.
ENHANCEDMD=Udfører udvidet diagnose.
CANCEL=Modemdiagnose annulleret!

[SPCMessages]
NOUI_MD=Realizando el diagnóstico del módem.
LOOKCOM1=Verificando el módem en el puerto COM1.
LOOKCOM2=Verificando el módem en el puerto COM2.
LOOKCOM3=Verificando el módem en el puerto COM3.
LOOKCOM4=Verificando el módem en el puerto COM4.
RESETCOM1=Reconfigurando el módem en el puerto COM1.
RESETCOM2=Reconfigurando el módem en el puerto COM2.
RESETCOM3=Reconfigurando el módem en el puerto COM3.
RESETCOM4=Reconfigurando el módem en el puerto COM4.
CHECKSPEEDMAX=Verificando la velocidad del módem.
CHECKDATARATE=Estableciendo la velocidad de conexión.
CHECKPHONELINE=Verificando una línea telefónica abierta.
IDENTIFYMFG=Identificando la marca del módem.
IDENCOMPLETE=Identificación terminada.
ENHANCEDMD=Realizando diagnósticos mejorados.
CANCEL=¡Se anuló el diagnóstico del módem!

[FINMessages]
NOUI_MD=Suoritetaan modeemin diagnostiikkaa.
LOOKCOM1=Tarkistetaan modeemia portissa COM1.
LOOKCOM2=Tarkistetaan modeemia portissa COM2.
LOOKCOM3=Tarkistetaan modeemia portissa COM3.
LOOKCOM4=Tarkistetaan modeemia portissa COM4.
RESETCOM1=Alustetaan modeemia portissa COM1.
RESETCOM2=Alustetaan modeemia portissa COM2.
RESETCOM3=Alustetaan modeemia portissa COM3.
RESETCOM4=Alustetaan modeemia portissa COM4.
CHECKSPEEDMAX=Varmistetaan modeemin nopeutta.
CHECKDATARATE=Selvitetään yhteysnopeutta.
CHECKPHONELINE=Tarkistetaan toimivaa puhelinlinjaa.
IDENTIFYMFG=Tunnistetaan modeemin valmistaja.
IDENCOMPLETE=Tunnistus suoritettu.
ENHANCEDMD=Laajennettu diagnostiikka käynnissä.
CANCEL=Modeemin diagnostiikka peruutettu!


[NORMessages]
NOUI_MD=Utfører modemdiagnose
LOOKCOM1=Søker etter modem ved utgang COM1.
LOOKCOM2=Søker etter modem ved utgang COM2.
LOOKCOM3=Søker etter modem ved utgang COM3.
LOOKCOM4=Søker etter modem ved utgang COM4.
RESETCOM1=Tilbakestiller modem ved utgang COM1.
RESETCOM2=Tilbakestiller modem ved utgang COM2.
RESETCOM3=Tilbakestiller modem ved utgang COM3.
RESETCOM4=Tilbakestiller modem ved utgang COM4.
CHECKSPEEDMAX=Kontrollerer modemhastigheten.
CHECKDATARATE=Oppretter tilkoblingshastighet.
CHECKPHONELINE=Søker etter tilkoblet telefonlinje.
IDENTIFYMFG=Identifiserer modemprodusent.
IDENCOMPLETE=Identifiseringen er fullført.
ENHANCEDMD=Utfører utvidet diagnose.
CANCEL=Modemdiagnosen er avbrutt!





[ENGField Profile]
Field1="slidshow.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Cancel",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8


[ITAField Profile]
Field1="slidita.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Annulla",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[SPAField Profile]
Field1="slidspa.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Cancelar",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[FREField Profile]
Field1="Slidfre.fss~md",SLIDESHOW,201,18,6,190,150
Field2="Annuler",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,158,190,25
Field4="",ltext,900,17,165,180,16

[DUTField Profile]
Field1="sliddut.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Annuleren",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,158,190,25
Field4="",ltext,900,17,165,180,16

[PORField Profile]
Field1="slidpor.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Cancelar",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[GERField Profile]
Field1="slidger.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Abbrechen",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[SWEField Profile]
Field1="slidswe.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Avbryt",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8


[DANField Profile]
Field1="sliddan.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Annuller",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[SPCField Profile]
Field1="slidspc.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Anular",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

[FINField Profile]
Field1="slidfin.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Peruuta",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8


[NORField Profile]
Field1="slidnor.fss~md",SLIDESHOW,201,15,8,188,148
Field2="Avbryt",defpushbutton,2,153,185,50,14
Field3="",groupbox,-1,14,162,190,18
Field4="",ltext,900,17,168,180,8

