## Microsoft® Digital Sound System 80
| Vous pouvez maintenant allier l'élégance et la puissance d'un système audio haut de gamme sur votre PC. Appréciez la puissance et l'élégance du son de votre PC, Microsoft Digital Sound System 80 intègre les toutes dernières innovations technologiques pour un son plus riche, plus clair et plus précis. Microsoft Digital Sound System 80 est la seule solution multimédia qui délivre un son sans distorsion et des graves à en faire trembler les murs ! La solution audio complète pour votre PC | Le site Internet d'accessoires Microsoft

Conception de système intégré - Les composants du caisson de graves et des satellites, comprenant une double amplification et un recouvrement actifs, sont optimisés pour obtenir un système de haute performance parfait Deux haut-parleurs satellites épurés rendent un son précis et dynamique. La conception du châssis acoustique fournit une grande ambiance sonore, une réelle présence vocale et des qualités de son vibrantes dans un profil compact. La prise d’alimentation secteur intégrée vous permet d’économiser de l’espace et de réduire le bruit parasite. Minimisez les interférences avec votre moniteur. Un blindage magnétique protège votre moniteur des distorsions vidéo causées par les sorties électromagnétiques d’un haut-parleur. Les commandes à boutons-poussoirs permettent d’ajuster instantanément le volume du caisson de graves et des satellites. Un processeur de champ sonore numérique haute vitesse permet une personnalisation sophistiquée, le traitement du son Microsoft Surround † et des signaux riches et profonds. La technologie de caisson de graves Philips® wOOx™ produit un volume de basses étonnant à partir d’une petite console. La conception des caissons de graves à propagation vers le bas et à distorsion réduite produit un spectre complet de fréquences basses, des plus subtiles aux plus extrêmes. L’amplification de classe D, 80 watts, fournit des signaux clairs et précis, et une forte puissance si vous le désirez. Pour que votre système audio ait toujours un son parfait, la double amplification de classe D fournit un son numérique efficace, une gamme dynamique plus large, une réponse stable en fréquence et un bruit de fond réduit.

#### Configuration requise | ®
Vous pouvez connecter Microsoft Digital Sound System 80 à une carte audio-PC ou à un composant audio externe pour une reproduction audio analogique, et à un port USB pour une reproduction audio numérique.

Prise en charge (analogique) des cartes audio-PC Pour utiliser Microsoft Digital Sound System 80 pour des reproductions analogiques via une carte audio-PC Ordinateur muni d’un processeur Intel x86 ou supérieur Système d’exploitation MS-DOS® version 5.0 ou ultérieure ou Microsoft Windows version 3.x ou ultérieure Carte audio
Prise en charge (numérique) USB Pour utiliser Microsoft Digital Sound System 80 pour des reproductions numériques PC multimédia équipé d’un processeur Pentium 166 MHz ou supérieur et d’un port USB Système d’exploitation Microsoft Windows 98 Lecteur de CD-ROM double vitesse au minimum ou lecteur de DVD-ROM Configuration audio CD requise : Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM avec fonction d’extractions audio numériques ; sinon, une carte audio analogique est utilisée pour lire les CD audio • Logiciel Microsoft Digital Sound (ci-inclus)
Prise en charge analogique pour composants audio externes Pour connecter Microsoft Digital Sound System 80 à un composant audio externe comme un téléviseur ou un récepteur Câble audio stéréo (ci-inclus) Composant audio externe muni d’une sortie audio stéréo de 3,5 mm Remarque : Si le composant audio externe n’est pas muni de ce type de sortie audio, reportez-vous à la documentation de votre composant audio ou vidéo ou contactez votre spécialiste local pour des conseils sur les câbles et adaptateurs requis pour effectuer la connexion.
Logiciel Microsoft Digital Sound Pour installer et utiliser le logiciel Microsoft Digital Sound ci-inclus avec le système de haut-parleurs PC multimédia équipé d’un processeur Pentium 166 MHz ou supérieur et d’un port USB Système d’exploitation Microsoft Windows 98 16 Mo de RAM 5 Mo d’espace disque disponible Lecteur de CD-ROM double vitesse au minimum ou lecteur de DVD-ROM Configuration audio CD requise : Lorsque vous lisez un CD audio, l’égaliseur graphique à 10 bandes et le système Microsoft Surround Sound ne fonctionneront que si votre lecteur de CD-ROM ou de DVD possède une fonction d’extractions audio numériques Remarque : Le programme de configuration du logiciel Microsoft Digital Sound exécute des tests de diagnostic de votre système pour déterminer s’il a un port USB et si vos lecteurs de CD-ROM et de DVD possèdent une fonction d’extractions audio numériques.

#### Produits connexes |

Natural Keyboard Elite | IntelliMouse Pro | SideWinder® Force Feedback Steering Wheel | SideWinder Force Feedback Pro | SideWinder Freestyle Pro